- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Related Pages

nvtxMarkA
nvtxMarkEx
nvtxMarkW
nvtxRangeEnd
nvtxRangePop
nvtxRangePushA
nvtxRangePushEx
nvtxRangePushW
nvtxRangeStartA
nvtxRangeStartEx
nvtxRangeStartW

NVTX_DECLSPEC int NVTX_API nvtxRangePushA | ( | const char * | message | ) |

Parameters:

  message | - The event message associated to this range event.

Returns:
  The 0 based level of range being started. If an error occurs a negative value is returned.

Example:
  nvtxRangePushA("Level 0");
  nvtxRangePushW(L"Level 1");
  nvtxRangePop();
  nvtxRangePop();

See also:
  nvtxRangePop

Version:
  Supported with NVTX version 0 or higher.