- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Related Pages

nvtxMarkA
nvtxMarkEx
nvtxMarkW
nvtxRangeEnd
nvtxRangePop
nvtxRangePushA
nvtxRangePushEx
nvtxRangePushW
nvtxRangeStartA
nvtxRangeStartEx
nvtxRangeStartW

NVTX_DECLSPEC nvtxRangeId_t NVTX_API nvtxRangeStartA | ( | const char * | message | ) |

Parameters:

  message | - The event message associated to this range event.

Returns:
  The unique ID used to correlate a pair of Start and End events.

Remarks:
  Ranges defined by Start/End can overlap.

Example:
  nvtxRangeId_t r1 = nvtxRangeStartA("Range 1");
  nvtxRangeId_t r2 = nvtxRangeStartW(L"Range 2");
  nvtxRangeEnd(r1);
  nvtxRangeEnd(r2);

See also:
  nvtxRangeEnd

Version:
  Supported with NVTX version 0 or higher.